{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":52,"n_cols":11,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,1,33,4],[49,0,50,4],[51,0,55,11],[15,0,15,5],[16,0,16,9],[24,10,24,11],[25,8,26,9],[25,10,26,11],[24,1,26,7],[24,8,24,9],[30,6,30,11],[5,3,5,11],[5,0,5,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2],[8,0,8,5],[8,6,8,7],[13,0,14,11],[21,1,23,4],[9,0,9,5],[9,6,9,7],[9,8,9,9],[12,0,12,4],[12,5,12,11],[17,1,18,2],[19,1,20,4],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[2,0,2,1],[2,2,2,11],[3,4,3,11],[4,4,4,5],[4,0,4,3],[43,0,48,0],[0,3,1,11],[44,1,44,3],[44,4,44,11],[45,1,48,11],[17,0,32,0],[34,1,34,2],[33,0,42,0],[27,1,29,7],[30,1,30,5],[31,1,32,11],[7,0,7,5],[8,8,8,9],[8,10,8,11],[9,10,9,11],[7,6,7,7]]}
[null,null,null,"Опросный лист запорного привода (без арматуры)"]
[]
["Заказчик:"]
["Общая характеристика производства"]
["Количество запорных устройств",null,null,null,"шт",null,"Место установки"]
["Наименование среды"]
["Состояние среды"]
["Значения параметров среды",null,null,null,null,null,"Мин.",null,"Номинал.",null,"Макс."]
["Температура рабочей среды (ºC)"]
["Температура окружающей среды (ºC)"]
["Токсичность среды"]
["Горючесть среды"]
["Особые требования, связанные со средой:"]
[]
[]
["Крутящий момент на валу клапана, от угла поворота (Нм)",null,null,null,null,null,"0º",null,"45º",null,"90º"]
["Рекомендуемый производителем коэффициент запаса по крутящему моменту, для выбора привода"]
["Клапан с пневматическим приводом","Тип клапана"]
[]
[null,"Положение клапана при аварийном пропадании давления сжатого воздуха"]
[]
[null,"Положение клапана при аварийном пропадании электрического питания, но наличии давления сжатого воздуха"]
[]
[]
[null,"Давление сжатого воздуха, питающего привод. Внимание, наиболее важным является минимальное давление, которое будет гарантированно поддерживаться в пневмосети!",null,null,null,null,null,null,"Мин.",null,"Макс."]
[]
[]
[null,"Механическое ручное дублирование клапана. Позволяет вращением штурвала установить клапан в любом положении вручную, при пропадании питания (как электрического, так и пневматического)"]
[]
[]
[null,"Особые требования, связанные с клапаном"]
[]
[]
["Распределитель и блок датчиков","Тип входного сигнала распределителя"]
[null,"Тип распределителя"]
[null,"Напряжение питания распределителя",null,null,null,null,"Вольт"]
[null,"Небходимость взрывозащиты"]
[null,"Конечные выключатели"]
[null,"Напряжение, снимаемое с выключателей",null,null,null,"Мин",null,"Макс"]
[null,"Ток, протекающий через датчики",null,null,null,"Мин",null,null,"Макс"]
[null,"Ручной дублер распределителя"]
[null,"Степень пыле-влагозащиты распределителя (указать IP)",null,null,null,null,null,"IP"]
[null,"Степень пыле-влагозащиты датчика (указать IP)",null,null,null,null,"IP"]
["Аксессуары","Укомплектовать блоком подготовки воздуха"]
[null,"Дополнительная информация"]
[]
[]
[]
[]
["Геометрия монтажной поверхности клапана под привод"]
[]
["Внимание. В случае, если монтажная поверхность клапана под привод четко определена, к опросному листу необходимо приложить чертеж монтажной поверхности клапана под привод (включая чертеж выходного вала, с предельными отклонениями вала по сопрягаемым с приводом поверхностям)."]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}